Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä liikennekeskukseen

Yllättävästä häiriöstä erikseen ilmoitus puhelimitse urakoitsijan linjalle 0200 21200

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Ilmoitus koskee | [ ]  Ensimmäinen ilmoitus työstä[ ]  Työvaihetta koskeva ilmoitus  | [ ]  Korjaus/muutos aiempaan tietoon[ ]  Työn päättymisilmoitus |
| 2 Tiedot kokokohteesta | Projekti / Urakka      |
| Urakoitsija, yhteyshenkilö ja puh.      |
| Tilaajan yhteyshenkilö ja puh.       |
| Tien numero ja nimi            | Kunta/kunnat      |
| Työn alkupiste (tierek.os., paikannimi)            | Työn alku- ja loppupvm      -       |
| Työn loppupiste (tierek.os., paikannimi)            | Työn pituus (m)      |
| 3 Työvaihe  | Työvaiheen alkupiste (tierek.os, paikannimi)            | Alku- ja loppupvm      -       |
| Työvaiheen loppupiste (tierek.os, paikannimi)            | Pituus (m)      |
| 4 Työn tyyppi | [ ]  Tienrakennus | [ ]  Päällystystyö | [ ]  Viimeistely |
| [ ]  Rakenteen parannus | [ ]  Jyrsintä-/stabilointityö | [ ]  Tutkimus/mittaus |
| [ ]  Alikulkukäytävän rak. | [ ]  Kaidetyö | [ ]  Tienvarsilaitteiden huolto |
| [ ]  Kevyenliik. väylän rak. | [ ]  Kaapelityö | [ ]  Silmukka-anturin asent. |
| [ ]  Siltatyö | [ ]  Valaistustyö | [ ]  Tasoristeystyö |
| [ ]  Liittymä- ja kaistajärj. | [ ]  Tiemerkintätyö | [ ]  Vesakonraivaus/niittotyö |
| [ ]  Räjäytystyö | [ ]  Muu, mikä?       |
| 5 Työaika | Päivittäinen työaika (erikseen tarvittaessa ma-to, pe, la-su)      |
| 6 Vaikutuksetliikenteelle | Kaistajärjestelyt[ ]  Yksi ajokaista suljettu [ ]  Yksi ajorata suljettu[ ]  Muu       Nopeusrajoitus[ ]  50 km/h       m[ ]        km/h       m Tien pinta työmaalla (muu kuin kiertotie)[ ]  päällystetty[ ]  jyrsitty[ ]  murske       mKiertotien pituus       m[ ]  loivat mutkat [ ]  jyrkät mutkat  (erkanee yli 45° kulmassa)[ ]  päällystetty [ ]  murske[ ]  kantavuus rajoittaa       tonnia | Pysäytyksiä[ ]  Liikennevalot[ ]  Liikenteen ohjaaja[ ]  Satunnaisia (aikataulu, jos kesto yli 5 min) alkaa      /      klo       päättyy     /      klo      Arvioitu viivytys       (min, normaali liikenne)       (min, ruuhka-aika)Kulkurajoituksia[ ]  Ulottumarajoituksia        (m, ajoneuvon max. korkeus)       (m, ajoneuvon max. leveys) [ ]  Painorajoitus       (tonnia)[ ]  Kuumennin käytössä (avotuli)[ ]  Työkoneita liikenteen seassa |
| 7 Vaikutus-suunta | [ ]  Haittaa molemmissa ajosuunnissa | Haittaa ajosuunnassa (lähin kaupunki)      |
| 8 Muuta |       |
| 9 Ilmoittaja | Nimi, puh.      | Pvm      |

Täyttöohje

# Ilmoitus koskee

Kerrotaan, onko kyseessä ensimmäinen kohteesta tehtävä ilmoitus, osa työstä (työvaihetta koskeva ilmoitus), korjaus/muutos aiemmin annettuun tietoon vai työn päättymisilmoitus. Kohdista voi olla valittuna useampia esim. ensimmäinen ilmoitus työstä ja työvaihetta koskeva ilmoitus (kun samalla ilmoituksella kerrotaan tiedot koko kohteesta ja työn ensimmäisestä vaiheesta) tai esim. korjaus/muutos aiempaan tietoon ja työn päättymisilmoitus (aiemmin annettu työn päättymiselle päivämäärä, joka tällä ilmoituksella korjataan.

# Tiedot koko kohteesta

Nämä kentät täytetään aina (uusintailmoituksissa kannattaa hyödyntää samasta kohteesta aiemmin tehtyä ilmoitusta, ettei tietoja tarvitse täyttää uudestaan). Kohtaan ”urakoitsija, yhteyshenkilö, puh” täytetään sen henkilön / niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka antavat lisätietoja kohteesta ja joille ilmoitetaan akuutit tienkäyttäjäpalautteet. Paikkatiedoista paikannimet voi jättää pois, mikäli seutu ei ole ilmoittajalle tuttua.

# Työvaihe

Nämä kentät täytetään, kun kerrotaan työvaiheesta. Työvaiheesta kertominen on tärkeää silloin, kun vaikutukset liikenteelle muuttuvat tai siirtyvät. Etenevissä töissä esim. päällystyskohteissa ne kohteet, joista ilmoitetaan työvaiheittain, sovitaan sopimuskatselmuksessa tai työmaakokouksissa. Kohteet ovat tyypillisesti vilkkaasti liikennöidyillä teillä, joilla tienkäyttäjälle on merkitystä tietää esim. millä liittymävälillä työ milloinkin on. Paikkatiedoista paikannimet voi jättää pois, mikäli seutu ei ole ilmoittajalle tuttua.

Tiemerkintätöistä voidaan poikkeuksellisesti ilmoittaa kaksi kohdetta yhdellä lomakkeella (mikäli saman päivän aikana maalataan useammalla tiellä). Ensimmäisen kohteen tiedot kerrotaan kohdassa 2 ja toisen kohteen tiedot kohdassa 3.

# Työn tyyppi

Kentistä voidaan tarvittaessa valita useampia. Tarvittaessa työn tyyppi kerrotaan kohdassa ”Muu, mikä?”.

# Työaika

Päivittäinen työaika, tarvittaessa eriteltynä esimerkiksi eri viikonpäivien suhteen. Mikäli liikenteelle aiheutuvat haittavaikutukset ovat voimassa myös työajan ulkopuolella, ei työaikaa kerrota.

# Vaikutukset liikenteelle

Tiedotuksen kannalta lomakkeen tärkein kohta. Kohdassa ”Pysäytyksiä” satunnaisilla pysäytyksillä tarkoitetaan esimerkiksi räjäytystöitä, joiden ajankohta kerrotaan ko. kohdassa. Erityisen tärkeä kohta on ”Arvioitu viivytys”, joka on keskeinen kriteeri, kun liikennekeskus arvioi tietyön haitta-astetta.

# Vaikutussuunta

Valitaan joko ”haittaa molemmissa ajosuunnissa” tai jos työ vaikuttaa vain toiseen suuntaan ajaville, kerrotaan lähin kaupunki, jota kohti ajaville työllä on vaikutusta.

# Muuta

Tarvittaessa lisätietoa, joka jäi muualla ilmoituksessa kertomatta.

# Ilmoittaja

Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot sekä ilmoituspäivämäärä.

**Lomake toimitetaan viimeistään kaksi arkivuorokautta ennen työmaan aloittamista siihen liikennekeskuksen toimipisteeseen, jonka tilaajan vastuualueella työ sijaitsee:**

Uudenmaan ELY-keskus (paitsi Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat):
 helsinki.liikennekeskus@fintraffic.fi  / faksi 0204228744

Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset:
 turku.liikennekeskus@fintraffic.fi  / faksi 0204224703

Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin ELY-keskukset:
 oulu.liikennekeskus@fintraffic.fi  / faksi 0204226819

Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat:
 tampere.liikennekeskus@fintraffic.fi  / faksi 0204224088