**LIITE 3 KATSELMUKSET JA YHTEYSHENKILÖT**

**SISÄLLYSLUETTELO**

[Johdanto 2](#_Toc133310398)

[Yhteystiedot 2](#_Toc133310399)

[Väyläviraston paikallisyhdyshenkilöiden yhteystiedot: 2](#_Toc133310400)

[Yrityksen paikallisyhdyshenkilöiden yhteystiedot: 2](#_Toc133310401)

[Alkukatselmus 3](#_Toc133310402)

[Loppukatselmus 5](#_Toc133310403)

[Allekirjoitukset 5](#_Toc133310404)

[Sopimuksen viimeistelyssä huomioitavat asiat 6](#_Toc133310405)

[Dokumentointi 6](#_Toc133310406)

[Laadunvarmistus 6](#_Toc133310407)

# Johdanto

Rautatiealueella tehtävästä muusta työstä sekä rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta tulee sopia rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §). Tämä asiakirja on sopimusta täydentävä sopimusliite. Tarkemmat sopimusehdot kuvataan sopimuksessa.

Tarkemmat tiedot kerrotaan Väyläviraston verkkosivuilla:

<https://vayla.fi/ammattiliikenne-raiteilla/lomakkeet-ja-luvat>

# Yhteystiedot

Rataisännöinti täyttää kohteen yhteyshenkilöt alle ennen sopimuksen allekirjoitusta.

## Väyläviraston paikallisyhdyshenkilöiden yhteystiedot:

Maastokatselmukset

Yhteyshenkilö: -

Puh: -

Sähköposti: -

Sopimusvalmistelu / rataisännöinti

Yhteyshenkilö: -

Puh: -

Sähköposti: -

Lisätiedot: <https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/tyonjako>

Katselmuspöytäkirja tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen viivytyksettä loppukatselmuksen jälkeen:

Sähköposti: -

Kaapelinäytöt: <https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/kaapelinaytto>

## Yrityksen paikallisyhdyshenkilöiden yhteystiedot:

Maastokatselmukset

Yhteyshenkilö: -

Puh: -

Sähköposti: -

## Alkukatselmus

PÄIVÄMÄÄRÄ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALKUKATSELMUKSEN SUORITTAJAT (nimi, yritys):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VALVOJA (Väyläviraston edustaja) YRITYKSEN / HAKIJAN EDUSTAJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOPIMUSTILANNE** | **Kyllä** | **Ei** |
| SIJOITUSSOPIMUS ALLEKIRJOITETTU, pvm: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| * Täydennys: Hakemus on vireillä ja rataisännöinti on antanut luvan aloituskatselmuksen pitämiseksi. Hakemus lähetetty, pvm: |  |  |
| **SIJOITUSKOHTA** | **Kyllä** | **Ei** |
| TOTEUTUS SUUNNITELMISSA KUVATTUUN SIJAINTIIN (suunniteltu sijainti hyväksytään) |  |  |
| MAASTOKATSELMUKSESSA ON SOVITTU UUSI SIJAINTI: |  |  |
| * km+m tai sähköratapylväs nro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Kartta uudesta sijainnista tulee toimittaa rataisännöintiin! |  |  |
| KOHTEESTA ON VALOKUVIA |  |  |
| * Kuvat tulee toimittaa rataisännöintiin! |  |  |
| **TYÖN VAATIMAT TOIMENPITEET** | **Kyllä** | **Ei** |
| RATATYÖPALAVERI |  |  |
| JETI |  |  |
| RATATYÖLUPA |  |  |
| JÄNNITEKATKO |  |  |
| KÄYTÖNJOHTAJAN LUPA |  |  |
| MUU JÄRJESTELY (totaalikatko) |  |  |
| - Yhteensovittamissuunnitelma tehty |  |  |
| TURVAMIESMENETTELY |  |  |
| KAAPELIEN NÄYTTÖ |  |  |
| - Tilattu (pvm) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| - Toteutunut (pvm) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| - Näytön suorittaja (nimi, yritys) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - ja kenelle näytetty (nimi, yritys) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| SUUNNITELTU TYÖN TOTEUTUS (PVM) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TYÖN SUORITTAJIEN PÄTEVYYDET** | **Kyllä** | **Ei** |
| VÄYLÄVIRASTON VAATIMAT PÄTEVYYDET |  |  |
| - Ratatyöstä vastaava (nimi ja yritys): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| - Turvallisuuskoordinaattori (nimi ja yritys): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| - Päällysrakennepätevyys (nimi ja yritys): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| - Turvamies (nimi ja yritys): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| - Muut työntekijät (esim. ratatyöturvallisuuspätevyys TURVA) |  |  |
| ALITUSTYÖSSÄ VAADITTAVA AMMATTITAITO (poraustyö) |  |  |
| - Yrityksen referenssit ovat riittävät |  |  |
| **TYÖMENETELMÄ** | **Kyllä** | **Ei** |
| TUNKKAUS |  |  |
| PORAUS |  |  |
| SUUNTAPORAUS |  |  |
| KAIVUU |  |  |
| RADAN YLITYS (ilmajohto tai vastaava) |  |  |
| SILTAAN KIINNITYS |  |  |
| MUU |  |  |
| * Tarkempi kuvaus: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **PEREHDYTYS (TURVALLISUUS)** | **Kyllä** | **Ei** |
| TURVALLISUUSSUUNNITELMA |  |  |
| - Riskikartoitus |  |  |
| TYÖKONEET, RSU, ATU (etäisyydet) |  |  |
| HENKILÖT, RADAN YLITTÄMINEN TYÖN AIKANA |  |  |
| KONEET, RADAN YLITTÄMINEN TYÖN AIKANA SEKÄ TYÖSSÄ TARVITTAVAT KONEET |  |  |
| - Lista: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| YHTEYSTIEDOT VARMISTETTU (kauko-ohjaaja, käyttökeskus, kunnossapitäjä) |  |  |
| **RATEPENGER (VAKAVUUS)** | **Kyllä** | **Ei** |
| ALITUSSYVYYS (KV:stä, esim. 1,4 m) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m |  |  |
| VALMISTELEVAT TYÖT (aloituskuoppa), ETÄISYYS RAITEESTA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m |  |  |
| ERIKOISTOIMENPITEET, TUKISEINÄ, PONTTISEINÄ JNE. |  |  |

## Loppukatselmus

PÄIVÄMÄÄRÄ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LOPPUKATSELMUKSEN SUORITTAJAT (nimi, yritys):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VALVOJA (Väyläviraston edustaja) YRITYKSEN / HAKIJAN EDUSTAJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAVAINNOT** | **Kyllä** | **Ei** |
| SIJOITUSKOHDAN SIJAINTI TOIMITETTU VALVOJALLE |  |  |
| - TIEDOSTOMUOTO: Kartta PDF-muodossa.  - Kartalla kuvattava: Kaapelin / johdon mitattu sijainti sekä  alku- ja loppupisteet ETRS-TM35-FIN-koordinaateissa. |  |  |
| RADAN KUNNON TARKISTUS: Onko painumia? |  |  |
| - Painumien vuoksi tehdyt toimenpiteet, jälkiseuranta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| POIKKEAMAT (juna- ja työturvallisuus) |  |  |
| - Kuvaus: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| JUNALIIKENTEEN HÄIRIÖT (SOPIMUSSAKKO) |  |  |
| - Suunnitellun liikennekatkon käyttämättä jättäminen |  |  |
| - Liikenne-/jännitekatkon keston pitkittyminen tai junaliikenteen estyminen rakennushankkeesta johtuvasta syystä |  |  |
| - Junaliikenteen nopeusrajoitus tai ennakkoon sovitun nopeusrajoituksen pitkittyminen rakennushankkeesta johtuvasta syystä |  |  |
| ALITUSKOHTA / SIJOITUSKOHTA MERKITTY MAASTOON |  |  |
| - Miten merkintä tehty: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

## Allekirjoitukset

PÄIVÄMÄÄRÄ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VALVOJA (Väyläviraston edustaja) YRITYKSEN / HAKIJAN EDUSTAJA

# Sopimuksen viimeistelyssä huomioitavat asiat

ISÄNNÖINTI TÄYTTÄÄ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** |
| Onko allekirjoitettu sopimus ja liitteet toimitettu Asianhallintaan? |  |  |
| Onko allekirjoitetut katselmusmuistiot ja loppukatselmuksen kartat toimitettu Asianhallintaan? (Liite 3) |  |  |
| Onko sopimuksen kaikki kustannukset laskutettu hakijalta? |  |  |

# Dokumentointi

Hakemus, sopimus liitteineen, katselmusmuistiot ja valmistelun yhteydessä kertynyt muu mahdollinen materiaali tallennetaan Väyläviraston sähköiseen asianhallintajärjestelmään asianumeron mukaan.

Kohteen lopullinen tarkemitattu sijainti (PDF-kartta) sekä valokuvat tallennetaan Väyläviraston ohjeistamalla tavalla. Toistaiseksi näille tiedoille ei ole käytössä yhteneväistä tallennusmuotoa.

# Laadunvarmistus

Vaativimmat sopimusasiat keskustellaan ennakkoon Väylän maankäytön asiantuntijan sekä aluevastaavan kanssa ja pyydetään tarvittaessa kommentteja isännöitsijäorganisaatiolta (oman alueen alueisännöitsijä, muut maankäyttöisännöitsijät) ja radan kunnossapitäjältä. Tarvittaessa keskustellaan myös muiden Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa / pyydetään asiantuntijalausuntoja Väyläviraston kanssa sopimussuhteessa olevilta konsulteilta.